Прайс-лист на стекло безопасное многослойное

Цены указаны в рублях за квадратный метр изделии изготовленного в размер, без обработки торца, упаковки и доставки.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Стандартный** | **Декоративный** | **Художественный** |
| **плоский декор** | **объёмный натуральный декор (бионаполнитель)** | **полноцветное изображение** |
| **аббревиатура** | **ТрБ** | **ТрМ** | **ТрТ** | **ТрД** | **ТрДт** | **ТрДо** | **ТрДот** | **ТрДг** | **ТрДгт** | **ТрТр** | **ТрДр** | **ТрБр** | **ТрМр** | **ТрБро** |
| толщина/вид | бесцветный | матовый (сатин/милк) | тонированный (один слой) | плёнка/пластик | (плёнка/пластик) под тонировкой | джут/сизаль | (джут/сизаль) под тонировкой | натуральный гербарий | (натуральный гербарий) на тонировке | прозрачный рисунок под тонировкой | прозрачный рисунок на плоском декоре | прозрачный рисунок | матовый рисунок | объёмный рисунок | толщина для **ТрБро** |
| двухслойный |
| 2,5/2,5 | 1350 | 1700 | нет | 2200 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 4500 | 3600 | 3600 | 3600 | 2,5/4 |
| 4/4 | 1270 | 1600 | 1600 | 2100 | 2260 | нет | нет | нет | нет | 3700 | 4400 | 3500 | 3500 | 3500 | 4/4 |
| 5/5 | 1750 | 1950 | 1900 | 2550 | 2650 | нет | нет | нет | нет | нет | 4600 | 3700 | 3700 | 3700 | 5/4 |
| 6/6 | 2000 | 1950 | 2100 | 2800 | 2750 | 3300 | 3500 | нет | нет | 4200 | 4700 | 3800 | 3800 | 3800 | 6/4 |
| 8/8 | 2500 | 2900 | 3000 | 3360 | 3360 | 3900 | 4260 | 12800 | 13500 | 5300 | 5800 | 4900 | 4900 | 4900 | 8/4 |
| 10/10 | 3400 | 3400 | 4000 | 4000 | 4000 | 4500 | 4950 | 13500 | 14000 | 5900 | 6200 | 5300 | 5300 | 5300 | 10/4 |
| 12/12 | 4000 | 4500 | нет | 5500 | нет | 5800 | нет | 15000 | нет | нет | 7000 | 6100 | 6100 | 6100 | 12/4 |
| трёхслойный |   |  тон два слоя |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 2,5/2,5/2,5 | по запросу | по запросу | нет | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |  |
| 4/4/4 | 2200 | 2600 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |  |
| 5/5/5 | 2700 | 3200 | нет | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |  |
| 6/6/6 | 3200 | 3600 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |  |
| 8/8/8 | 3750 | 4500 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |  |
| 10/10/10 | 5100 | 5500 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |  |

Прайс-лист на стекло безопасное многослойное - мягкий (стекло+винил)

Мягкий тип - в котором заднее стекло заменено на винил (стекло + декор слой или рисунок + связующий полимер + винил).

Толщина марок (ТрМ, ТрД, ТрМр ) = толщина стекла + 0,8 мм

Толщина марок (ТрДо, ТрДот ) = толщина стекла + 1,5 мм

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Мягкий тип** |
| **аббревиатура** | **ТрМ мягкий** | **ТрДо мягкий** | **ТрД мягкий** | **ТрДт мягкий** | **ТрМр мягкий** |
| толщина/вид | матовый (милк/сатин) | объёмный декор | плоский декор | плоский декор под тонировкой | полноцветный рисунок |
| 4/в | 1400 | 2500 | 1400 | 1450 | 2800 |
| 5/в | 1500 | 2600 | 1500 | нет | 3200 |
| 6/в | 1700 | 2900 | 1700 | 1600 | 3350 |
| 8/в | 2000 | 3200 | 2000 | 2300 | 3600 |
| 10/в | 2400 | 3500 | 2400 | 2700 | 3900 |

Прайс-лист на стекло безопасное многослойное и ударопрочное безопасное многослойное с применением зеркала

|  |  |
| --- | --- |
|  | **С применением зеркала** |
| **Безопасный** | **Ударопрочный** |
| **аббревиатура** | **ТрБзкс** | **ТрТзкс** | **ТркБзкс** |
| толщина/вид | бесцветный | тонированный | бесцветный |
| двухслойный  |
| 2,5/зкс | 1650 | нет | нет |
| 4/зкс | 1750 | 1850 | 3500 |
| 5/зкс | 1950 | нет | 4300 |
| 6/зкс | 2100 | 2050 | 4900 |
| 8/зкс | 2400 | 2750 | 5700 |
| 10/зкс | 2700 | 3100 | 6200 |
| зкс/зкс | 2100 | нет | нет |

Прайс-лист на стекло безопасное закалённое строительного назначения

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Стекло закалённое** |
| **толщина / аббревиатура** | **Бесцветное** | **Тонированное** | **Матовое** |
| 4 | 1460 | 2400 | 1900 |
| 5 | 1790 | по запросу | по запросу |
| 6 | 2180 | 2790 | 2590 |
| 8 | 2920 | 3700 | 3700 |
| 10 | 3720 | 4570 | 4220 |
| 12 | 5300 | по запросу | по запросу |

Прайс-лист на стекло ударопрочное безопасное многослойное (закалённый триплекс)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Стандартный** | **Декоративный** | **Художественный** |
|  | **плоский декор** | **объёмный натуральный декор (бионаполнитель)** | **полноцветное изображение** |
| **аббревиатура** | **ТркБ** | **ТркМ** | **ТркТ** | **ТркД** | **ТркДт** | **ТркДо** | **ТркДот** | **ТркДг** | **Трк зкс** | **ТркДгт** | **ТркТр** | **ТркДр** | **ТркБр** | **ТркМр** | **ТркБро** |
| толщина/вид | бесцветный | матовый (сатин/милк) | тонированный (один слой) | плёнка/пластик | (плёнка/пластик) под тонировкой | джут/сизаль | (джут/сизаль) под тонировкой | натуральный гербарий | с одним слоем зеркала | (натуральный гербарий) на тонировке | прозрачный рисунок под тонировкой | прозрачный рисунок на плоском декоре | прозрачный рисунок | матовый рисунок | объёмный рисунок | толщина для ТркБро |
| двухслойный |
| 4к/4к | 2920 | 3420 | 4800 | 4700 | по запросу | 5200 | по запросу | по запросу | 3500 | по запросу | по запросу | 6500 | 5700 | 4470 | по запросу | 4/4 |
| 5к/5к | 3580 | 4080 | нет | 5640 | по запросу | 6600 | по запросу | по запросу | 4300 | по запросу | по запросу | 8000 | 7100 | 5130 | по запросу | 5/4 |
| 6к/6к | 4380 | 4860 | 5580 | 6620 | по запросу | 7730 | по запросу | по запросу | 4900 | по запросу | по запросу | 10000 | 8200 | 5910 | по запросу | 6/4 |
| 8к/8к | 5840 | 6340 | 7400 | 7900 | по запросу | 9050 | по запросу | по запросу | 5700 | по запросу | по запросу | 10300 | 9500 | 7390 | по запросу | 8/4 |
| 10к/10к | 7440 | 7940 | 9140 | 8860 | по запросу | 9990 | по запросу | по запросу | 6200 | по запросу | по запросу | 11300 | 10160 | 8990 | по запросу | 10/4 |

Прайс-лист на стекло трёхслойный тип с эффектом битого стекла

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **аббревиатура** | **ТрБкб** |  | **аббревиатура** | **ТрТкб** |
| **толщина/вид** | **бесцветный с эффектом битого стекла** |  | **толщина/вид** | **тонированный с эффектом битого стекла** |
| трёхслойный |  | трёхслойный  |
| 4/4к/4 | 3500 |  | 4/4к/4тон | 4000 |
| 5/4к/5 | 3800 |  | 5/4к/5тон | нет |
| 6/4к/6 | 4000 |  | 6/4к/6тон | 4500 |
| 8/4к/8 | 4300 |  | 8/4к/8тон | 5000 |
| 10/4к/10 | 5000 |  | 10/4к/10тон | 6000 |

Прайс-лист на столешницы для кухонных гарнитуров, выполненных по технологии гибридного типа (стекло + ЛДСП)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид декора** | **цена за м2** | **цена выреза под мойку за 1 шт** | **цена за сверление 1 отверстия**  |
| ТрМ | 4500 | 1500 | 500 |
| ТрД | 4500 | 1500 | 500 |
| ТрДо на милк | 4500 | 1500 | 500 |
| ТрДот на милк | 5000 | 1500 | 500 |
| ТрМр | 5000 | 1500 | 500 |
| ТрДр | 5500 | 1500 | 500 |

**Примечания**

1. Максимальный размер - 3000х1300 мм

2. Минимальный размер от выреза до края столешниц - 110 мм

3. Толщина лицевого стекла - 5 мм

4. Максимальная толщина столешниц - 40 мм

5. Стандартная толщина столешниц - 22 мм

Дополнительная информация

**ВАЖНО**

Допуск на размер при изготовлении детали составляет +/- 2 мм на 1 погонный метр

При расчёте стоимости криволинейных деталей площадь детали принимается равной площади описанного прямоугольника

Максимальный размер детали - 3000х1350 мм

Минимальный размер детали без обработки торца не ограничен

Минимальный размер детали с обработкой торца - 150х150 мм

Максимальная толщина - 42 мм

Гарантия на изделия из давальческого сырья не распространяется

**ОБРАБОТКА**

Сверление отверстий расценивается согласно утвержденного прайс-листа на сверление с повышающим коэффициентом 2

Обработка торца стекла считается по совокупной толщине согласно утверждённого прайс-листа на обработку с повышающим коэффициентом 1,5

Максимальная ширина фацета равна максимальной ширине фацета верхнего слоя стекла

**НАЦЕНКИ НА ИЗДЕЛИЕ**

Единичный заказ площадью больше 1,5 м2 - наценка 20%

Единичный заказ площадью меньше 0,35 м2 - наценка 30%

Форма кривоугольник (трапеция, треугольник и т.д.) - 10%

Форма криволинейник (овал, круг, арка и т.д.) - 30%

Единичный заказ при наличии в изделии сверления на расстоянии от края менее 30 мм - наценка 100%

Упаковка в картон и ящик - 15 руб./кг., но не менее 150 руб

Изготовление шаблонов и резка по шаблонам заказчика оплачивается отдельно

Цена за подбор индивидуального рисунка - 1000 руб.

**СКИДКИ**

ПРИ ЗАКАЗЕ ОТ 100 м2 В МЕСЯЦ, ЦЕНЫ РАССЧИТЫВАЮТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО